Аксиально-поршневой насос, содержащий корпус, ведущий вал с наклонной шайбой, неподвижный блок цилиндров с поршнями, взаимосвязанными с упомянутой шайбой и образующими рабочие полости; гидрораспределитель с ротором, взаимосвязанным с упомянутым ведущим валом и выполненным с двумя группами диаметрально противоположных сегментных пазов, связанных попарно каналами, причем полости сегментных пазов первой группы соединены соответствующими радиальными каналами, выполненными в упомянутом блоке цилиндров, с его рабочими полостями, полости сегментных пазов второй группы соединены с подводящим и отводящим рабочую жидкость каналами насоса через соответствующие радиальные каналы, выполненные в распределительной втулке, и секторные канавки, выполненные на наружной ее поверхности, причем упомянутая распределительная втулка установлена в корпусе насоса с возможностью поворота от нейтрального своего положения на угол 90° по часовой стрелке или против часовой стрелки относительно оси насоса, ротор гидрораспределителя установлен в корпусе насоса неподвижно в осевом направлении, а сегментные пазы двух групп выполнены с равными центральными углами.