Способ одновременного определения концентраций клотианидина и пенфлуфена при их совместном присутствии в воздухе рабочей зоны или смывах с кожных покровов, при котором отбирают пробу путем аспирации исследуемого воздуха через фильтр "синяя лента" в течение 10 минут со скоростью 10 л/мин или путем смыва с кожного покрова площадью 100 см2 марлевым тампоном, смоченным смесью воды и этилового спирта в соотношении 1:1, фильтр или марлевый тампон, из которого предварительно удаляют этиловый спирт, трижды обрабатывают 15 см3 ацетонитрила при встряхивании в течение 10 минут на электровстряхивателе, объединенный экстракт ацетонитрила фильтруют через фильтр "синяя лента", удаляют ацетонитрил на ротационном испарителе досуха, сухой остаток экстракта растворяют в 1 см3 подвижной фазы и анализируют на высокоэффективном жидкостном хроматографе "Agilent 1260 Infinity" с диодно-матричным детектором, хроматографической колонкой Hypersil BDS-C18 длиной 150 мм, внутренним диаметром 4,6 мм, зернением фазы 5 мкм и аналогичной предколонкой, при этом в качестве подвижной фазы используют смесь ацетонитрила и бидистиллированной воды в соотношении 80:20, скорость подвижной фазы составляет 0,5 см3 в минуту, а рабочая длина волны детектора 250 нм, после чего определяют концентрацию клотианидина и пенфлуфена методом абсолютной калибровки.