Способ количественного определения метальдегида в атмосферном воздухе, заключающийся в том, что воздух со скоростью 20 дм3/мин в течение 15 мин пропускают через бумажный фильтр "синяя лента", фильтр трижды обрабатывают ацетоном при встряхивании каждый раз в течение 15 мин, из объединенного ацетонового экстракта отгоняют растворитель до объема 0,1-0,2 см3 при температуре не выше 30 °С, остаток растворителя удаляют в токе воздуха, сухой остаток растворяют в 1,0 см3 ацетона и анализируют на газовом хроматографе "Agilent" с пламенно-ионизационным детектором, оснащенном капиллярной колонкой DB-5 длиной 30 м, диаметром 0,32 мм и зернением 0,25 мкм, в течение 1 мин при начальной температуре термостата колонки 70 °С с дальнейшим подъемом температуры со скоростью 50 °С/мин до 190 °С, при которой выдерживают в течение 1 мин, и последующим подъемом температуры со скоростью 30 °С/мин до 300 °С, при которой выдерживают в течение 1 мин, в качестве газа-носителя используют гелий, подаваемый со скоростью 4,0 см3/мин, объем вводимой пробы составляет 2 мм3, после чего осуществляют количественное определение метальдегида методом абсолютной градуировки.
