1. Агрегат для переработки неоднородных по составу материалов путем смешивания или грохочения, содержащий раму, размещенные на ней рабочую камеру, устройство для загрузки исходных материалов в камеру, лоток для выгрузки полученных материалов и привод, включающий кривошипно-шатунный механизм, при этом рабочая камера выполнена в виде волнообразного лотка, расположенного под углом к горизонту и жестко закрепленного на прямоугольной рамке, соединенной с рамой и с кривошипно-шатунным механизмом с возможностью совершения колебательных перемещений в плоскости, перпендикулярной ее продольной оси, причем волнообразный лоток снабжен пластиной, закрепленной на внешней стороне его центральной части для интенсификации колебаний.
2. Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что рама снабжена направляющими, а прямоугольная рамка снабжена кронштейнами с роликами, которые установлены в направляющих.

3. Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что прямоугольная рамка шарнирно соединена с рамой таким образом, что шарниры расположены симметрично над рамкой и равноудалены от продольной оси волнообразного лотка, а упомянутый привод установлен с внешней стороны одного из бортов волнообразного лотка.

4. Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что волнообразный лоток выполнен из гибкого листового материала.

5. Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что волнообразный лоток выполнен из набора цепных элементов в виде цепных гирлянд.

6. Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что волнообразный лоток выполнен из гибкого перфорированного листового материала.

7. Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что в волнообразном лотке установлен набор цепных элементов, каждый из которых изогнут по дуге таким образом, что его продольная ось эквидистантна внутренней поверхности упомянутого лотка, а концы цепных элементов закреплены на противоположных сторонах прямоугольной рамки.

8. Агрегат по п. 7, отличающийся тем, что цепные элементы установлены под углом ( = 30-90° к продольной оси прямоугольной рамки и параллельно между собой.

9. Агрегат по п. 7, отличающийся тем, что цепные элементы установлены так, что образуют зигзагообразную линию.
