Роторно-центробежный смеситель, содержащий плоскую крышку с патрубком соосной подачи воздуха и основного компонента смеси, на которой закреплен вертикальный фланцевый электродвигатель; вертикальный цилиндроконический корпус с несколькими тангенциальными патрубками для подачи воздуха совместно с дополнительными компонентами смеси, установленными в его цилиндрической части в одной горизонтальной плоскости, патрубком выхода готовой смеси и ротором с вертикальным валом и распределительным конусом, отличающийся тем, что каждый тангенциальный патрубок для совместной подачи воздуха с дополнительным компонентом смеси выполнен в форме сужающегося к выходу сопла, имеющего прямоугольное выходное отверстие с существенным преобладанием его высоты h над шириной b, а ротор установлен ниже выходных отверстий тангенциальных патрубков и снабжен сменными плоскими прямолинейными лопатками или дугообразными лопатками, закрученными по определенному радиусу и в направлении, противоположном направлению вращения ротора, установленными с возможностью регулирования их угла наклона в сторону, противоположную направлению вращения ротора.