Роторно-центробежный смеситель, содержащий плоскую крышку с двумя патрубками соосной подачи воздуха и основных компонентов смеси, на которой закреплен вертикальный фланцевый электродвигатель, вертикальный цилиндроконический корпус, состоящий из конической и цилиндрической обечаек, с несколькими тангенциальными патрубками и дозирующими заслонками для подачи воздуха совместно с дополнительными компонентами смеси, установленными в его цилиндрической части, патрубком выхода готовой смеси и ротором с вертикальным валом и распределительным конусом, отличающийся тем, что каждый тангенциальный патрубок для совместной подачи воздуха с дополнительными компонентами смеси расположен в отдельной горизонтальной плоскости, смещенной ступенчато в вертикальном направлении с определенным шагом, и выполнен в форме сужающегося к выходу сопла, имеющего прямоугольное выходное отверстие с существенным преобладанием его высоты h над шириной b, а ротор установлен ниже выходных отверстий тангенциальных патрубков и снабжен сменными плоскими прямолинейными лопатками с окнами или дугообразными лопатками с окнами, закрученными по определенному радиусу и в направлении, противоположном направлению вращения ротора, установленными с возможностью регулирования их угла наклона в сторону, противоположную направлению вращения ротора.