Установка для обработки кристалла алмаза, содержащая станину, на которой установлены передняя и задняя пара стоек; режущий инструмент, выполненный в виде распиловочного диска, установленного на шпинделе в передней паре стоек; стрелу, шарнирно закрепленную в задней паре стоек; оправки для крепления кристалла, смонтированные на стреле; регулировочный винт, связанный со стрелой; элемент переменной жесткости, выполненный в виде двух плоских пружин, связывающий станину с задней парой стоек; источник вибрационных колебаний, включающий кулачок, контактирующий с элементом переменной жесткости, и регулируемый противовес, соединенный с помощью качающего рычага со стрелой, отличающаяся тем, что содержит ограничительное устройство, включающее стойку, установленную через опору на станине, и установленную на верхнем конце стойки с возможностью поворота на 90° и фиксации поворотную консоль, в которой установлены ограничительный винт с пружиной, расположенный над стрелой с зазором от 1 до 4 мм.