Гидравлическая система привода рабочего оборудования инженерной машины разграждения, содержащая насосную установку с гидробаком, шесть гидравлических цилиндров установки бульдозерного оборудования, четыре гидравлических цилиндра установки стрелы, четыре гидравлических цилиндра установки захвата, два гидравлических цилиндра установки колейно-минного трала и один гидравлический цилиндр установки механизма скребка-рыхлителя, гидравлический мотор установки башни, рабочие полости которых связаны с напорной магистралью насосной установки и баком через блок гидравлических распределителей с электромагнитным управлением, причем насосная установка оснащена насосом переменной производительности и системой управления, включающей соединенные между собой электронный блок управления, гидрораспределитель с пропорциональным электромагнитом, ступенчатый поршень изменения положения блока цилиндров насоса, датчик обратной связи положения ступенчатого поршня; в напорной магистрали насоса установлен предохранительный клапан.