1. Многослойная стеновая панель, включающая наружный и внутренний бетонные слои, между которыми расположен утеплитель с перфорациями, отличающаяся тем, что содержит слой алюминиевой фольги, расположенный на внутренней поверхности внутреннего бетонного слоя, при этом утеплитель выполнен многослойным, между слоями которого и на внутренней поверхности наружного бетонного слоя расположены листы перфорированной алюминиевой фольги с упрочняющей сеткой.
2. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что упрочняющая сетка выполнена из алюминия или полиэтилена.