Устройство для формирования ортогональных составляющих входного сигнала релейной защиты электроэнергетического объекта, содержащее последовательно соединенные входной преобразователь, соединяемый входом с измерительным трансформатором защищаемого электроэнергетического объекта, фильтр нижних частот, аналого-цифровой преобразователь и оперативное запоминающее устройство, выход которого соединен со входом блока определения амплитудного значения входного сигнала и со входом блока формирования ортогональных составляющих основной гармоники входного сигнала, выход которого соединен со входом блока определения амплитудного значения основной гармоники входного сигнала, а выход последнего подключен ко входу блока определения характера изменения входного сигнала, выполненного с возможностью формирования показателя l изменения сигнала, равного 1 в случае нарастания сигнала или 0 в случае неизменного характера сигнала или его спада; выполненный с возможностью определения корректирующего коэффициента kn блок определения корректирующего коэффициента, соединенный соответственно первым входом с выходом блока определения амплитудного значения входного сигнала, вторым входом - с выходом блока определения амплитудного значения основной гармоники входного сигнала и третьим входом - с выходом блока определения характера изменения входного сигнала; соединенный первым входом с выходом блока определения корректирующего коэффициента и вторым входом с выходом блока формирования ортогональных составляющих основной гармоники входного сигнала блок формирования ортогональных составляющих сигнала, эквивалентного входному сигналу, выполненный с возможностью вычисления синусной и косинусной ортогональных составляющих упомянутого сигнала, каждая из которых равна произведению корректирующего коэффициента kn на величину соответствующей синусной или косинусной ортогональной составляющей основной гармоники входного сигнала, сформированных в блоке формирования ортогональных составляющих основной гармоники входного сигнала; при этом корректирующий коэффициент kn определен из выражения
,
где d - постоянный безразмерный коэффициент, равный 2,4,
Xmвхn - амплитудное значение входного сигнала,
Xmln - амплитудное значение основной гармоники входного сигнала.