Устройство для групповой обработки деталей с коническими поверхностями, содержащее инструмент с рабочей поверхностью, наклеечные планшайбы и планшайбу с хвостовиком, отличающееся тем, что содержит механизмы регулирования углов при вершинах конусов обрабатываемых деталей, каждый из которых включает закрепленный на планшайбе неподвижный кронштейн, подвижный кронштейн, соединенный с ним с возможностью поворота и фиксирования посредством регулировочного винта, лимб, закрепленный на подвижном кронштейне, и указатель угла, расположенный на неподвижном кронштейне, втулку, установленную на подвижном кронштейне, в которой с возможностью вращения установлена соответствующая наклеечная планшайба для закрепления обрабатываемой детали.