Способ определения объемно-пространственного распределения непостоянного шума от внутренних источников во внутренней среде жилого помещения, при котором одновременно измеряют эквивалентные уровни звука L1 и L2 в по меньшей мере двух точках исследуемого помещения в различных направлениях от источника звука, определяют пространственное затухание непостоянного шума L по разности звука по формуле:
L = L1-L2,
а на основании полученных данных определяют зоны с различной интенсивностью непостоянного шума, характеризующие объемно-пространственное распределение непостоянного шума.